MARZO 2026
Contenido de humedad presente en la matriz del suelo tras drenar libremente durante 2 o 3 días después de una lluvia o un riego abundante. Está expresado como humedad volumétrica en porcentaje, es decir, el volumen de la fracción líquida con respecto al volumen de la muestra de suelo.
La capa se ha obtenido mediante álgebra de mapas con las imágenes interpoladas de textura y materia orgánica siguiendo las fórmulas empíricas de Saxton y Rawls que relacionan el contenido de arcilla, arena, limo y materia orgánica de un suelo con sus características hidráulicas, entre ellas la capacidad de campo. Todas estas fórmulas así como su obtención se describen en la publicación de 2006 “Soil Water Characteristic Estimates by Texture and Organic Matter for Hydrologic Solutions” de estos mismos autores.