MARZO 2026
Representa la máxima cantidad de agua disponible para las plantas que puede almacenar un determinado suelo. Es la diferencia entre el contenido de agua a capacidad de campo y el contenido de agua a punto de marchitez. Está expresado como humedad volumétrica en porcentaje, es decir, el volumen de la fracción líquida con respecto al volumen de la muestra de suelo.
Para el cálculo de este parámetro se utilizan los mapas de Capacidad de Campo y Punto de Marchitez calculados a su vez, a partir de los mapas interpolados de arcilla, limo, arena y materia orgánica.
Este mapa se calcula como diferencia de los mapas de Punto de Marchitez y de Capacidad de Campo.