MARZO 2026
Imagen digital generada por el ITACyL a partir de la integración de distintas fuentes de información edáfica.
Para el ámbito europeo (fuera de España), se ha utilizado el producto “Topsoil physical properties for Europe (based on LUCAS topsoil data); https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/topsoil-physical-properties-europe-based-lucas-topsoil-data#tabs-0-description=1” del European Soil Data Centre (ESDAC), que proporciona cartografía armonizada de propiedades físicas del horizonte superficial del suelo a escala europea basada en las muestras del programa LUCAS.
Para el territorio de España peninsular y Baleares, las fracciones texturales (arcilla, limo y arena) se han modelizado a partir de la base nacional de muestras georreferenciadas del ITACyL mediante técnicas de cartografía digital del suelo y aprendizaje automático, utilizando el algoritmo Cubist y variables ambientales derivadas de Sentinel-2, clima y relieve.
Las tres fracciones texturales fueron ajustadas para garantizar coherencia composicional (suma = 100 %) y posteriormente clasificadas aplicando el triángulo textural USDA, asignando a cada píxel una clase textural estándar (arenoso, franco, franco-arcilloso, arcilloso, etc.).
El resultado final es un mapa continuo de clasificación textural con resolución de 200 m.
